Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, logo, Písmo, design

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, hygienické potřeby

Popis byl vytvořen automaticky

**ARDON®SPARKLE S3**

SAFETY SHOES

**TECHNICAL SHEET**

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIMENSIONS** | 39 | 40-43 | 44-48 |  |
| Carton H x W x D (cm) | 31.5 x 45.5 x 61.5 | 33.5 x 47.5 x 61.5 | 37 x 49.5 x 64 |  |
| Carton (cbm) | 0,0881 | 0,0979 | 0,1172 |  |

**ARDON®SPARKLE S3**

**SIZE**

**UNIT**

# **PACKAGE**

Units in a carton

Units in a box

39-48

pair

10 pairs

1 pair

**DESCRIPTION**

Safety shoes with upper made of high-quality full-grain leather, leather tongue and ankle area, with hydrophobic treatment, with composite toe cap and Kevlar insole. The sole made of PU/rubber material has anti-slip SRC properties, is resistant to contact heat up to 300°C, provides insulation against heat and cold.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size EUR** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** |
| **Insole length mm** | - | - | - | - | 257 | 264 | 270 | 277 | 284 | 290 | 297 | 304 | 310 | 317 | - | - | - |
| **Foot length cm** | - | - | - | - | 25,2 | 25,9 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | - | - | - |

Full grain cowhide 1.8 – 2 mm thick, hydrophobic treatment

MESH-type laminated breathable fabric

PU/rubber, direct injection

604 composite

Kevlar

ANATOMIC FOAM – anatomically shaped from EVA foam

**MATERIAL**

Upper

Lining

Sole

Toe cap

Plate

Insole

**G3384**

**ARTICLE**

SAFETY SHOES

**TECHNICAL SHEET**

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

**TECHNICAL SHEET**

# **NORMS**

# **(EU) 2016/425**

**EN ISO 20345:2011** Personal protective equipment - Safety footwear

**Category:** S3 HRO SRC HI CI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categories** | **EN ISO 20345** |  |
| E - energy absorption in the heel area | ✓ |  |
| FO - resistance to oils and fuels | **✓** |  |
| A - antistatic footwear | **✓** |  |
| SRC - resistance to slipping on ceramic floor tiles with SLS and on steel floors with glycerin | **✓** |  |
| WR - upper resistant to water | **✓** |  |
| Safety toe cap for toe protection | **✓** |  |
| P - resistance to punctures (protective insole) | **✓** |  |
| SRA - slip resistance ceramic floor tiles with SLS |  |  |
| HRO - resistance to contact heatup to 300 °C | **✓** |  |
| insulation of the bottom of the shoe against heat | **✓** |  |
| insulation of the bottom of the shoe against the cold | **✓** |  |
| Splatters of molten metal |  |  |
| ESD – shoe protects against electrostatic discharge and can be used on EPA premises |  |  |
| The shoes do not contain metal parts | **✓** |  |
| - |  |  |
| - |  |  |
| - |  |  |

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku objekt v exteriéru

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CODE** | **EAN** | **CARTON WEIGHT**  **(KG)** | **UNIT WEIGHT**  **(KG)** |
| G3384/39 | 8592390162908 | 16.00 | 1.600 |
| G3384/40 | 8592390162915 | 16.75 | 1.675 |
| G3384/41 | 8592390162922 | 17.00 | 1.700 |
| G3384/42 | 8592390162939 | 17.50 | 1.750 |
| G3384/43 | 8592390162946 | 18.55 | 1.855 |
| G3384/44 | 8592390162953 | 19.45 | 1.945 |
| G3384/45 | 8592390162960 | 20.20 | 2.020 |
| G3384/46 | 8592390162977 | 20.35 | 2.035 |
| G3384/47 | 8592390162984 | 21.20 | 2.120 |
| G3384/48 | 8592390162991 | 21.50 | 2.150 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TECHNICÝ LIST**

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky



**TECHNICÝ LIST**

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

**TECHNICAL SHEET**